                                   +---------------------------+
                                   | 请一定仔细阅读下列内容!!! |
                                   +---------------------------+

从出厂版本升级（以下简称之前版本）到v2.5.3正式版本的步骤：
1. 升级之前最好先取消限速，以免由于带宽不足而导致升级失败；
2. 必须先升级到带有middle标志的中间过渡版本（如ER742GV2的中间过渡版本是ER742GV2v2.5.3-170220-middle.bin）；
3. 重启设备；
4. 然后在中间过渡版本上升级到v2.5.3正式版本（中间版本只是一个升级所需的过渡版本，请不要日常使用）；
